**Жилет сигнальный (тип 3)**

Цвета:

Оранжевый/Лимон

Тип:

Ткань оксфорд, 100% ПЭ

Плотность:

130 гр/м

Изделие повышенной видимости 2-го класса. Центральная застежка на липкую ленту (велькро). Светоотражающие полосы 50 мм, износостойкий кант, накладные карманы.